# Instruções de trabalho

Evitar disparos em vazio, para reduzir o desgaste do punção.
Depois de concluídos os trabalhos, ajuste a força de impacto na roda para a pré-seleção da força de impacto (7) para um valor mais baixo, para aliviar as molas tensoras.

Coloque cuidadosamente o nariz do agrafador (1). Peças macias (por ex. madeira de pinheiros) podem ser danificadas devido a uma pressão demasiada.

## Desfazer bloqueios

- Retire a bateria da ferramenta elétrica antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica.

- Carregue atempadamente o carregador. Uma tira demasiado curta pode ser a causa para encravamentos.

Meios de fixação individuais podem ficar encravados no canal de disparo. Se isso acontecer com frequência, entre em contacto com um posto de assistência técnica Bosch autorizado.

- Coloque a ferramenta elétrica sobre uma superfície plana.
- Pressione o desbloqueio do carregador (13) e retire o carregador (12) puxando para trás.
- Remova o meio de fixação encravado. Se necessário, utilize um alicate para o efeito.
- Empurre o carregador (12) para trás, até que engate.

Se não for possível remover o meio de fixação desta forma, tem de se abrir o canal de disparo (ver figuras E1–E2):

- Solte o disparador .
- Retire a bateria da ferramenta elétrica.
- Esvazie o carregador (12).
- Retire a tampa de proteção (18).
- Solte os parafusos para abrir/fechar o canal de disparo (3) com a ajuda da chave sextavada interior (22) e retire a cobertura do canal de disparo (2), movendo-a e levantando-a para que o canal de disparo possa ser aberto.
- Remova o meio de fixação encravado. Se necessário, utilize um alicate para o efeito.
- Feche o canal de disparo colocando a cobertura do canal de disparo (2) e empurrando-a totalmente contra a carcaça da ferramenta elétrica.
- Aperte os parafusos para abrir/fechar o canal de disparo (3) com a ajuda de uma chave sextavada interior (22).
- Volte a montar a tampa de proteção (18).
- Carregue de novo o carregador (12).

## Substituir a tampa de proteção (ver figura C)

Nota: não é permitido trabalhar sem tampa de proteção (18).

Pode substituir a tampa de proteção (18) pela tampa de guia do fio (19).

- Solte o disparador (5).
- Desligue a ferramenta elétrica e retire a bateria (10).
- Retire a tampa de proteção (18) do nariz do agrafador (1).
- Fixe a tampa de guia do fio (19) no nariz do agrafador (1).
  A ferramenta elétrica pode voltar a ser colocada em funcionamento.

Nota: agrafar com tampa de guia do fio (ver figura D).