# Pribor za spenjanje z enakomernim razmikom

S posebnim priborom lahko električno orodje uporabljate za spenjanje z enakomernim razmikom od roba materiala. Pribor je primeren samo za AdvancedTacker 18V-25.

- Z distančnikom (16) lahko nastavite enakomerni razmik, in sicer med 1 cm in 5,5 cm od roba materiala.

Opomba: če želite v vlagalnik (12) vstaviti dodatne sponke, je treba distančnik (16) odstraniti z akumulatorskega spenjalnika.

## Pritrjevanje sponk ali žebljev z enakomernim razmikom od roba materiala (glejte slike B1−B2)

Opomba: Distančnik (16) se mora na pritrjevanje sponk ali žebljev z enakomernim razmikom zaskočiti v reže (14) na električnem orodju.

- Vstavite ustrezen komplet sponk (20) ali žebljev (21).
- Rogljo distančnika (16) potisnite v režo (14) na električnem orodju, ki ustreza želenemu razmiku od roba materiala.
- Električno orodje položite navpično na obdelovanec, dokler se rob obdelovanca ne dotika sprednjega roba distančnika (16).
- Električno orodje močno pritisnite navzdol, da je sprednji del spenjalnika (1) povsem potisnjen na obdelovanec.
- Vzdržujte pritisno silo in pritisnite sprožilec (5).
- Po končanem pritrjevanju sponke/žeblja izpustite sprožilec (5), dvignite sprednji del spenjalnika (1) z materiala in sprednji del spenjalnika (1) potisnite vzdolž roba obdelovanca.
- Pritrdite naslednjo sponko ali žebelj.