# Aanwijzingen voor ‌werkzaamheden

Voorkom het bedienen van de tacker zonder nieten of nagels om de slijtage van de slagstempel te beperken.
Zet na voltooiing van de werkzaamheden de slagkracht met het stelwiel voor instelling van de slagkracht (7) op een lagere waarde om de spanveer te ontlasten.

Zet de tackerneus (1) voorzichtig neer. Zachte werkstukken (bijv. grenenhout) kunnen door te hard neerzetten beschadigd worden.

## Vastzittende nieten/spijkers losmaken

- Neem altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de accu uit het elektrische gereedschap.

- Vul het magazijn op tijd. Een te korte strip kan de oorzaak voor vastzittende nieten/spijkers zijn.

Losse bevestigingsmiddelen kunnen in het schotkanaal vast gaan zitten. Mocht dit vaker gebeuren, neem dan contact op met een geautoriseerde Bosch klantendienst.

- Leg het elektrische gereedschap op een vlakke ondergrond.
- Duw op de magazijnontgrendeling (13) en trek daarbij het magazijn (12) naar achter toe eruit.
- Verwijder het vastzittende bevestigingsmiddel. Gebruik hiervoor indien nodig een tang.
- Schuif het magazijn (12) terug tot het vastklikt.

Mocht het bevestigingsmiddel niet op deze manier kunnen worden verwijderd, dan moet het schotkanaal worden geopend (zie afbeeldingen E1–E2):

- Laat de activeringsknop los.
- Verwijder de accu uit het elektrische gereedschap.
- Maak het magazijn (12) leeg.
- Verwijder het beschermkapje (18).
- Draai de schroeven voor openen/sluiten van het schotkanaal (3) met behulp van de binnenzeskantsleutel (22) los en verwijder de afdekking van het schotkanaal (2) door deze te verschuiven en op te tillen, zodat het schotkanaal kan worden geopend.
- Verwijder het vastzittende bevestigingsmiddel. Gebruik hiervoor indien nodig een tang.
- Sluit het schotkanaal door de afdekking van het schotkanaal (2) aan te brengen en helemaal tegen de aanslag van de behuizing van het elektrische gereedschap te schuiven.
- Draai de schroeven voor openen/sluiten van het schotkanaal (3) met behulp van de binnenzeskantsleutel (22) vast.
- Monteer het beschermkapje (18) weer.
- Vul het magazijn (12) weer.

## Beschermkapje wisselen (zie afbeelding C)

Aanwijzing: Het is niet toegestaan om zonder beschermkapje (18) te werken.

U kunt het beschermkapje (18) vervangen door een draadgeleidingskapje (19).

- Laat de activeringsknop (5) los.
- Schakel het elektrische gereedschap uit en verwijder de accu (10).
- Trek het beschermkapje (18) van de tackerneus (1).
- Bevestig het draadgeleidingskapje (19) op de tackerneus (1).
  Het elektrische gereedschap kan nu weer in gebruik worden genomen.

Aanwijzing: Nieten met draadgeleidingskapje (zie afbeelding D).