# Llenado del cargador (ver figuras A1–A3)

- Utilice solamente los accesorios originales de Bosch. Las piezas de precisión de la grapadora como el cargador, el empujador y el canal de expulsión, han sido especialmente diseñadas para grapas y clavos de Bosch. Otros fabricantes emplean acero de una calidad y dimensiones diferentes.

En la ventana del indicador de recarga (23) puede ver si quedan grapas o clavos en el cargador.

- Coloque la herramienta eléctrica sobre una superficie plana.
- Presione el desbloqueo del cargador (13) y retire en ello el cargador (12) hacia detrás.
- Coloque la tira de grapas (20) o la tira de clavos (21).
  Nota: Al insertar clavos o grapas, tenga en cuenta a las diferentes posiciones de colocación (ver figuras A2–A3). Los clavos se colocan en el cargador por el borde inferior (ver figura A2). Las grapas se colocan en el cargador por el borde superior (ver figura A3). Después de insertar los clavos o las grapas en el cargador, empújelos completamente hacia delante. Observe la marca.
- Empuje el cargador (12) hacia atrás, hasta que encaje en su lugar.

- No proceda con brusquedad al abrir, llenar o cerrar el cargador.