# Pracovní pokyny

Pro zmenšení opotřebení úderníku se vyvarujte nastřelování naprázdno.
Po dokončení práce nastavte sílu úderu pomocí nastavovacího kolečka pro předvolbu síly úderu (7) na nízkou hodnotu, aby se zmenšilo zatížení napínací pružiny.

Nos sponkovačky (1) nasazujte opatrně. Měkké obrobky (např. borové dřevo) se mohou díky příliš pevnému přitisknutí poškodit.

## Uvolnění zaseknutých sponek

- Před každou prací na elektrickém nářadí z něj vyjměte akumulátor.

- Zásobník včas naplňte. Příliš krátký pás může způsobit zaseknutí.

Jednotlivé upevňovací prostředky se mohou zaseknout v nastřelovacím kanálu. Pokud by se to stávalo častěji, kontaktujte autorizovaný servis Bosch.

- Položte elektrické nářadí na rovný povrch.
- Stiskněte odjištění zásobníku (13) a vytáhněte zásobník (12) směrem dozadu.
- Odstraňte zaseknutý upevňovací prostředek. V případě potřeby použijte kleště.
- Zasuňte zásobník (12) zpět tak, aby zaskočil.

Pokud upevňovací prostředek nejde tímto způsobem odstranit, musí se otevřít nastřelovací kanál (viz obrázky E1–E2):

- Uvolněte spoušť .
- Vyjměte akumulátor z elektrického nářadí.
- Vyprázdněte zásobník (12).
- Odstraňte ochrannou krytku (18).
- Povolte šrouby pro otevření/zavření nastřelovacího kanálu (3) pomocí klíče na vnitřní šestihran (22) a sejměte kryt nastřelovacího kanálu (2) tím, že ho posunete a zvednete tak, aby bylo možné nastřelovací kanál otevřít.
- Odstraňte zaseknutý upevňovací prostředek. V případě potřeby použijte kleště.
- Zavřete nastřelovací kanál tím, že nasadíte kryt nastřelovacího kanálu (2) a posunete ho nadoraz ke krytu elektrického nářadí.
- Utáhněte šrouby pro otevření/zavření nastřelovacího kanálu (3) pomocí klíče na vnitřní šestihran (22).
- Znovu namontujte ochrannou krytku (18).
- Znovu naplňte zásobník (12).

## Výměna ochranné krytky (viz obrázek C)

Upozornění: Není dovoleno pracovat bez ochranné krytky (18).

Ochrannou krytku (18) můžete vyměnit za krytku s vedením drátu (19).

- Uvolněte spoušť (5).
- Vypněte elektrické nářadí a vyndejte akumulátor (10).
- Stáhněte ochrannou krytku (18) z nosu sponkovačky (1).
- Upevněte krytku s vedením drátu (19) na nos sponkovačky (1).
  Elektrické nářadí lze nyní znovu uvést do provozu.

Upozornění: Sponkování s krytkou s vedením drátu (viz obrázek D).