# Avvertenze di sicurezza per graffatrici

- Tenere sempre presente che l’utensile può contenere graffette. Una mancanza di attenzione nell’impiego della graffatrice può comportare un’improvvisa proiezione di graffette, con conseguenti lesioni.

- Non rivolgere l’utensile verso se stessi, né verso altre persone nelle vicinanze. In caso di attivazione accidentale, le graffette verrebbero proiettate all’esterno, causando lesioni.

- Non azionare l’utensile qualora non sia saldamente posizionato sul pezzo in lavorazione. Se l’utensile non si trova a contatto con il pezzo in lavorazione, la graffetta potrebbe deviare dal percorso previsto.

- Scollegare l’utensile dall’alimentazione, qualora la graffetta si inceppi nell’utensile. Se collegata all’alimentazione, durante la rimozione della graffetta inceppata, la graffatrice potrebbe accidentalmente attivarsi.

- Procedere con cautela nel rimuovere una graffetta inceppata. Il meccanismo potrebbe trovarsi sotto pressione e la graffetta potrebbe venire proiettata all’esterno durante il tentativo di rimuoverla.

- Non utilizzare questa graffatrice per fissare cavi elettrici. Questo utensile non è concepito per l’installazione di cavi elettrici e potrebbe quindi danneggiare l’isolamento dei cavi stessi, con conseguente rischio di folgorazione o incendio.

- Scollegare la graffatrice dall’alimentazione durante le operazioni di carico e scarico delle graffette, esecuzione di regolazioni o sostituzione degli accessori. Se collegata all’alimentazione, la graffatrice potrebbe attivarsi accidentalmente e causare lesioni alla persona.

- Procedere con cautela quando si maneggiano le graffette, in particolare durante le operazioni di carico e scarico. Le graffette presentano punte affilate che possono causare lesioni alla persona.

- Tenere le dita lontane dall’interruttore quando non si utilizza la graffatrice e quando si cambia posizione di lavoro. Un’attivazione accidentale proietterà la graffetta verso l’esterno causando lesioni alla persona.

- Trattenere la graffatrice dalle superfici d’impugnatura isolate, qualora si eseguano operazioni in cui l’elemento di fissaggio potrebbe entrare a contatto con cavi elettrici nascosti. Se una graffetta entra a contatto con un cavo sotto tensione, la tensione potrebbe trasmettersi anche alle parti metalliche esposte della graffatrice, provocando la folgorazione dell’utilizzatore.

- Afferrare e tenere saldamente la graffatrice durante il funzionamento. Un rinculo incontrollato della graffatrice può determinarne l’attivazione accidentale e causare lesioni alla persona.

- Mantenere tutte le parti del corpo, come mani, gambe, ecc. lontane dalla direzione di proiezione dell’utensile. La graffetta può penetrare nel pezzo in lavorazione e in qualsiasi oggetto che si trovi dietro quest’ultimo, il che può causare lesioni alla persona.

- Durante l’utilizzo della graffatrice, mantenere tutte le parti del corpo, come mani, gambe, ecc. lontane dall’area di inserimento delle graffette nel pezzo in lavorazione. La graffetta potrebbe deviare e fuoriuscire dal pezzo in lavorazione causando lesioni alla persona.

- Al fine di rilevare linee di alimentazione na‌sco‌ste, utilizzare apparecchiature di ricerca adatte oppure rivolgersi alla società erogatrice locale. Un contatto con cavi elettrici può provocare lo sviluppo di incendi e di scosse elettriche. Danneggiando una tubazione del gas si può creare il pericolo di esplosioni. Penetrando una tubazione dell’acqua si provocano danni materiali.

- In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria, vi è rischio di fuoriuscita di vapori. La batteria può incendiarsi o esplodere. Far entrare aria fresca nell’ambiente e contattare un medico in caso di malessere. I vapori possono irritare le vie respiratorie.

- Non modificare né aprire la batteria. Vi è il rischio di cortocircuito.

- Qualora si utilizzino oggetti appuntiti, come ad es. chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza dall’esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi. Potrebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria potrebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscaldarsi.

- Utilizzare la batteria solo con articoli del produttore. Soltanto in questo modo la batteria verrà protetta da pericolosi sovraccarichi.

| Proteggere la batteria dal calore, ad esempio anche da irradiazione solare continua, fuoco, sporcizia, acqua ed umidità. Sussiste il pericolo di esplosioni e cortocircuito.