# Technické údaje

Akumulátorová sponkovačka |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Počet úderů | min-1 | 30
Nastřelovací prvky
Sponky |  | Sponky s úzkým hřbetem
Bosch typA) |  | TK 40
Šířka | mm | 5,8
Délka | mm | 15 20 25
Hřebíky |  | Hřebíky se závěrnou hlavou
Bosch typB) |  | SK 50
Šířka hlavy | mm | 2,0
Délka | mm | 16 19 25 30
Kapacita (upevňovací prostředky) |  | 100
HmotnostC) | kg | 2,1
Dovolená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuD) a při skladování | °C | −20 až +50
Doporučené akumulátory |  | PBA 18V....W–.
Doporučené nabíječkyE) |  | AL 18...

A)

  Alternativní typy sponek: Rapid typ 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  Alternativní typy hřebíků: Rapid typ 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  Bez akumulátoru (hmotnost akumulátoru najdete na www.bosch-diy.com.)

D)

  Omezený výkon při teplotách < 0 °C

E)

  Následující nabíječky nejsou s akumulátorem PBA kompatibilní: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.