# البيانات الفنية

دباسة بمركم |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 603 BA7 1..‎
عدد الطرقات | min-1 | 30
أدوات الدسر
شريط الدبابيس |  | الدبابيس ضيقة الظهر
نوع بوش A) |  | TK 40
العرض | مم | 5,8
الطول | مم | 15 20 25
شريط المسامير |  | مسامير برأس مسطح
موع بوش B) |  | SK 50
عرض الرأس | مم | 2,0
الطول | مم | 16 19 25 30
القدرة الاستيعابية (أدوات التثبيت) |  | 100
الوزنC) | كجم | 2,1
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلD) وعند التخزين | °م | −20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | PBA 18V ....W-.‎
أجهزة الشحن الموصى بهاE) |  | AL 18...‎

A)

  أنواع الدبابيس البديلة: Rapid النوع 606، 12 مم، 15 مم، 18 مم، 23 مم، 25 مم

B)

  أنواع المسامير البديلة: Rapid النوع 8، 15 مم، 20 مم، 25 مم

C)

  دون مركم (تجد وزن المركم على موقع www.bosch-diy.com.)

D)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

E)

  أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA:‏ AL 1814 CV و AL 1820 CV و AL 1860 CV

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.