# Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.

(1) | Nez d’agrafeuse avec cache de protection
(2) | Couvre-canal d’éjection
(3) | Vis pour l’ouverture/la fermeture du canal d’éjection
(4) | LED d’éclairage
(5) | Gâchette
(6) | Marquage pour la présélection de force de frappe
(7) | Molette de présélection de force de frappe
(8) | Poignée (surface de prise en main isolée)
(9) | Bouton de déverrouillage de la batterie
(10) | Batterie
(11) | Indicateur d’état de charge de la batterie
(12) | Chargeur
(13) | Embout de déverrouillage du chargeur
(14) | Évidements pour butée de distance
(15) | Sortie des agrafes/pointes
(16) | Butée de distanceA)
(17) | Rangement pour cache de protection
(18) | Cache de protection
(19) | Cache guide-filA)
(20) | Bande d’agrafesA)
(21) | Bande de pointesA)
(22) | Clé six pans mâle
(23) | Indicateur de niveau de remplissage

A)

  Ces accessoires ne sont pas compris dans la fourniture.