# Anvisninger

For å redusere slitasjen på slagstempelet bør du unngå å aktivere utløseren uten stifter.
Etter at du har avsluttet arbeidet reduserer du slagkraften med hjulet (7) for innstilling av slagkraft for å avlaste spennfjæren.

Sett spissen på stiftepistolen (1) forsiktig på emnet. Enkelte emner (for eksempel i furu) kan skades hvis du trykker for hardt.

## Løse opp blokkeringer

- Ta alltid ut batteriet før arbeid på elektroverktøyet.

- Fyll på magasinet i tide. En for kort stift kan føre til blokkering.

Et festemiddel kan sette seg fast i skuddkanalen. Kontakt et autorisert Bosch-verksted hvis dette skjer ofte.

- Plasser elektroverktøyet på en flat overflate.
- Trykk på magasinutløseren (13), og trekk samtidig magasinet (12) bakover og ut.
- Fjern festemiddelet som sitter fast. Bruk en tang om nødvendig.
- Skyv magasinet (12) tilbake til det låses.

Hvis festemiddelet ikke kan fjernes på denne måten, må skuddkanalen åpnes (se bilder E1–E2):

- Slipp utløseren .
- Ta batteriet ut av elektroverktøyet.
- Tøm magasinet (12).
- Fjern beskyttelsesdekselet (18).
- Løsne skytekanalåpnings-/lukkeskruene (3) med unbrakonøkkelen (22) og fjern dekselet til skuddkanalen (2) ved å skyve og løfte det slik at skuddkanalen kan åpnes.
- Fjern festemiddelet som sitter fast. Bruk en tang om nødvendig.
- Lukk skuddkanalen ved å sette på plass (2) dekselet og skyve det helt til det stopper på elektroverktøyhuset.
- Stram til skruene for å åpne/lukke (3) skuddkanalen med unbrakonøkkelen (22).
- Monter beskyttelsesdekselet (18) igjen.
- Fyll magasinet (12) igjen.

## Bytte beskyttelsesdeksel (se bildet C)

Merk: Det er ikke tillatt å arbeide uten beskyttelsesdeksel (18).

Du kan bytte ut beskyttelsesdekselet (18) med et kabelføringsdeksel (19).

- Slipp utløseren (5).
- Slå av elektroverktøyet, og ta ut batteriet (10).
- Ta beskyttelsesdekselet (18) av stiftemaskinen (1).
- Fest kabelføringsdekselet (19) til stiftemaskinen (1).
  Elektroverktøyet kan nå tas i bruk igjen.

Merknad: Stifting med kabelføringsdeksel (se bildet D).