# Tekniska information

Sladdlös häftpistol |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Slagfrekvens | slag/min | 30
Inmatningsföremål
Klammerband |  | Smalryggsklammer
Bosch typ A) |  | TK 40
Bredd | mm | 5,8
Längd | mm | 15 20 25
Bandad spik |  | Spikar med platt huvud
Bosch typ B) |  | SK 50
Huvudbredd | mm | 2,0
Längd | mm | 16 19 25 30
Kapacitet (fästelement) |  | 100
ViktC) | kg | 2,1
Tillåten omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftD) och vid lagring | °C | −20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | PBA 18V....W-.
Rekommenderade laddareE) |  | AL 18...

A)

  alternativa klammertyper: Rapid typ 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  alternativa spiktyper: Rapid typ 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  utan batteri (Batterivikten hittar du på www.bosch-diy.com.)

D)

  begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

E)

  Följande laddare är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.