# Dados técnicos

Agrafador sem fio |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 603 BA7 1..‎
N.º de impactos | i.p.m. | 30
Elementos fixadores
Tira de agrafos |  | Grampos de coroa estreitos
Bosch tipoA) |  | TK 40
Largura | mm | 5,8
Comprimento | mm | 15 20 25
Tira de pregos |  | Prego de cabeça recalcada
Bosch tipoB) |  | SK 50
Largura da cabeça | mm | 2,0
Comprimento | mm | 16 19 25 30
Capacidade (meios de fixação) |  | 100
PesoC) | kg | 2,1
Temperatura ambiente admissível durante o carregamento | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoD) e durante o armazenamento | °C | −20 ... +50
Baterias recomendadas |  | PBA 18V....W-.
Carregadores recomendadosE) |  | AL 18...

A)

  Tipos alternativos de agrafos: Rapid tipo 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  Tipos alternativos de pregos: Rapid tipo 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  sem bateria (o peso da bateria encontra-se em www.bosch-diy.com.)

D)

  potência limitada perante temperaturas < 0 °C

E)

  Os seguintes carregadores não são compatíveis com a bateria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.