# Puštanje u rad

Blokada okidanja koja je povezana sa pokretnom glavom heftalice (1) sprečava neželjeno aktiviranje udarca ukoliko slučajno pritisnite okidač (5).

## Pojedinačno okidanje

- Glavu heftalice (1) prvo postavite čvrsto na radni komad tako da bude potpuno utisnuta.
- Održavajte pritisak i kratko pritisnite okidač (5).
- Nakon potpunog zakivanja, otpustite okidač (5) i podignite glavu heftalice (1) sa radnog komada.