# Пускане в експлоатация

Свързаната с подвижния нос на телбода (1) активираща блокировка предотвратява неволното активиране на изстрел при погрешно натиснат активатор (5).

## Единично задействане

- Притиснете носа на телбода (1) първо силно към обработвания детайл, така че да се прибере напълно.
- Задръжте електроинструмента притиснат и натиснете спусъка (5).
- След цялостното забиване отпуснете спусъка (5) и отделете носа на телбода (1) от обработвания детайл.