# Зареждане на магазина (вж. фиг. A1−A3)

- Използвайте само оригинални Bosch принадлежности. Прецизните части на електрическия телбод като магазин, тласкач и канал са съгласувани за скобите и телчетата на Bosch. Други производители използват различни марки стомана и класове на точност на размерите.

На визьора на индикатора за допълване (23) ще видите дали в пълнителя има още скоби, респ. телчета.

- Поставете електроинструмента върху равна повърхност.
- Натиснете отключването на магазина (13) и при това изтеглете магазина (12) назад.
- Поставете лентата със скоби (20), респ. лентата с пирони (21).
  Указание: Когато поставяте пирони или скоби, обърнете внимание на различните позиции на поставяне (вж. фиг. A2–A3). Пироните се поставят в магазина на долния ръб (вж. фиг. A2). Скобите се поставят в магазина на горния ръб (вж. фиг. A3). След като поставите пироните или скобите в магазина, ги натиснете напред докрай. Спазвайте маркировката.
- Натиснете магазина (12) назад, докато щракне на място.

- Не прилагайте сила при отваряне, зареждане и затваряне на магазина.