# Bezpečnostní výstrahy ke sponkovačce

- Vždy počítejte s tím, že nářadí obsahuje sponky. Neopatrné zacházení se sponkovačkou může způsobit nečekané nastřelení sponky a následné zranění.

- Nářadím nemiřte na sebe ani na osoby v okolí. Nečekané spuštění způsobí vystřelení sponky a následné zranění.

- Nářadí nespouštějte, dokud není pevně přiloženo k obrobku. Pokud nářadí není v kontaktu s obrobkem, může dojít k odražení upevňovacího materiálu směrem od zamýšleného cíle.

- Pokud dojde k zaseknutí spojovacího materiálu v nářadí, odpojte nářadí od přívodu energie. Při vyjímání zaseknutého spojovacího materiálu by mohlo dojít k náhodnému spuštění nářadí připojeného k napájení.

- Při vyjímání zaseknutého spojovacího materiálu si počínejte opatrně. Mechanismus může být pod tlakem a při pokusu o odstranění záseku může dojít k prudkému uvolnění spojovacího materiálu.

- Tuto sponkovačku nepoužívejte k připevňování elektrických kabelů. Není určena na připevňování elektrických kabelů a mohla by poškodit jejich izolaci a způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

- Sponkovačku odpojte od napájení při vkládání či vyjímání sponek, provádění úpravy či výměně příslušenství. Pokud je sponkovačka připojená k napájení, může se neúmyslně spustit, což může vést k zranění.

- Při manipulaci se sponkami buďte opatrní, zejména při jejich vkládání a vyjímání. Sponky mají ostré hroty, které můžou způsobit zranění.

- Když se sponkovačkou nepracujete nebo ji přesouváte z jedné pracovní pozice na druhou, držte prsty mimo spoušť. Nečekané stisknutí spouště způsobí vystřelení sponky, které může vést k zranění.

- Provádíte-li operaci, při které se může spojovací prvek dostat do kontaktu se skrytou elektroinstalací, držte sponkovačku za izolované uchopovací plochy. Při kontaktu sponky se živým vodičem může nechráněnými kovovými částmi sponkovačky vést elektrický proud a způsobit úraz obsluhy.

- Sponkovačku během používání držte pevně. Nekontrolovaný zpětný ráz sponkovačky může způsobit neúmyslnou aktivaci, která může vést ke zranění.

- Všechny části těla (ruce, nohy apod.) udržujte mimo směr nastřelování. Sponka může proniknout obrobkem i případným předmětem za ním, což může vést k zranění.

- Při používání sponkovačky držte všechny části těla (ruce, nohy apod.) mimo oblast, kde sponka vniká do obrobku. Sponka se může vychýlit a vystřelit z obrobku, což by mohlo vést ke zranění.

- Použijte vhodné detekční přístroje na vyhledání skrytých rozvodných vedení nebo kontaktujte místní dodavatelskou společnost. Kontakt s elektrickým vedením může vést k požáru a zásahu elektrickým proudem. Poškození vedení plynu může vést k výbuchu. Pronik‌nutí do vodovodního potrubí způsobí věcné škody.

- Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mohou unikat výpary. Akumulátor může začít hořet nebo může vybouchnout. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a při potížích vyhledejte lékaře. Výpary mohou dráždit dýchací cesty.

- Neupravujte a neotvírejte akumulátor. Hrozí nebezpečí zkratu.

- Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubováky, nebo působením vnější síly může dojít k poškození akumulátoru. Uvnitř může dojít ke zkratu a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, může vybouchnout nebo se přehřát.

- Akumulátor používejte pouze v produktech výrobce. Jen tak bude akumulátor chráněný před nebezpečným přetížením.

| Chraňte akumulátor před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, ohněm, nečistotami, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu a zkratu.