# Arbetsanvisningar

Undvik tomskott för att reducera slagstämpelns slitage.
Efter att ha avslutat arbetet ställer du ner slagkraften på inställningshjulet för slagkraft (7) för att avlasta spännfjädern.

Sätt försiktigt an häftklacken (1). Risk finns för att mjuka arbetsstycken (som t. ex. tall) skadas vid för hårt tryck.

## Åtgärda blockeringar

- Ta alltid ut batteriet ur elverktyget innan du utför arbeten på det.

- Bestycka magasinet i rätt tid. En alltför kort remsa kan vara orsaken till blockeringen.

Enskilda fästelement kan fastna i kanalen. Om detta händer ofta, kontakta en auktoriserad Bosch-serviceverkstad.

- Placera elverktyget på en plan yta.
- Tryck på magasinlåset (13) och dra ut magasinet (12) bakåt.
- Avlägsna det fastklämda fästelementet. Använd en tång vid behov .
- Skjut tillbaka magasinet (12) tills det snäpper fast.

Om fästelementet inte kan tas bort på detta sätt måste kanalen öppnas (se bild E1–E2):

- Släpp avtryckaren .
- Ta ut batteriet ur elverktyget.
- Töm magasinet (12).
- Ta bort skyddet (18).
- Lossa skruvarna för öppning/stängning av kanalen (3) med hjälp av insexnyckeln (22) och ta bort kåpan till kanalen (2) genom att skjuta och lyfta den så att kanalen kan öppnas.
- Avlägsna det fastklämda fästelementet. Använd en tång vid behov .
- Stäng kanalen genom att sätta på kanalens kåpa (2) och skjuta till anslag på elverktygets hölje.
- Dra åt skruvarna för öppning/stängning av kanalen (3) med hjälp av insexnyckeln (22).
- Montera skyddet (18) igen.
- Fyll på magasinet (12).

## Byta skydd (se bild C)

Observera: Det är inte tillåtet att arbeta utan skydd (18).

Du kan byta ut skyddet (18) mot ett kabelskydd (19).

- Släpp avtryckaren (5).
- Stäng av elverktyget och ta ut batteriet (10).
- Dra av skyddet (18) från häftklacken (1).
- Fäst kabelskyddet (19) på häftklacken (1).
  Elverktyget kan nu tas i drift igen.

Observera: Häftpistol med kabelskydd (se bild D).