# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Klambrilööja nina koos kaitsekübaraga
(2) | Lasukanali kate
(3) | Kruvid lasukanali avamiseks/sulgemiseks
(4) | Töövalgusti
(5) | Päästik
(6) | Märgistus löögijõu eelvalikuks
(7) | Löögijõu eelvaliku seaderatas
(8) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(9) | Aku lukustuse vabastusnupp
(10) | Aku
(11) | Aku laetuse taseme näidik
(12) | Magasin
(13) | Magasini vabastaja
(14) | Väljalõiked kaugushoidiku jaoks
(15) | Klambrite/naelte väljumiskoht
(16) | KaugushoidikA)
(17) | Kaitsekübara hoiustamine
(18) | Kaitsekübar
(19) | TraadijuhikukübarA)
(20) | KlambriribaA)
(21) | NaelaribaA)
(22) | Sisekuuskantvõti
(23) | Täitmisindikaator

A)

  See tarvik ei kuulu standard-tarnekomplekti.