# Lisavarustus ühtlase kaugusega klambrilöömiseks

Spetsiaalse lisavarustusega saab elektrilist tööriista kasutada klambrilöömiseks ühtlase kaugusega materjali servast. Lisavarustus sobib ainult klambrilööjale AdvancedTacker 18V-25.

- Kaugushoidikuga (16) saate seada sisselöödava objekti ühtlase kauguse materjali servast 1 cm kuni 5,5 cm.

Juhis: magasini (12) täitmiseks tuleb kaugushoidik (16) elektriliselt tööriistalt eemaldada.

## Klambrite löömine ühtlasele kaugusele materjali servast (vaata jooniseid B1−B2)

Juhis: kaugushoidik (16) tuleb ühtlase kaugusega klambrilöömiseks klõpsata väljalõigetesse (14) elektrilisel tööriistal.

- Pange sisse sobiv klambririba (20) või naelariba (21).
- Klõpsake kaugushoidiku (16) nagad üksteise järel väljalõigetesse (14) elektrilisel tööriistal, mis määravad sobiva kauguse materjali servast.
- Lükake elektrilist tööriista vertikaalselt mööda töödeldavat detaili, kuni töödeldava detaili serv toetub kaugushoidiku (16) esiservale.
- Suruge elektrilist tööriista tugevalt allapoole, kuni klambrilööja nina (1) on täielikult sisse surutud.
- Survet säilitades vajutage päästikut (5).
- Pärast klambri/naela täielikku sisselöömist vabastage päästik (5), tõstke klambrilööja nina (1) materjalilt ära ja nihutage klambrilööja nina (1) piki töödeldava detaili serva.
- Määrake järgmise klambri või järgmise naela asukoht.