# Dati tecnici

Graffatrice a batteria |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Numero di colpi | min-1 | 30
Elementi di fissaggio
Nastro di graffe |  | Graffe a dorso sottile
Tipo BoschA) |  | TK 40
Larghezza | mm | 5,8
Lunghezza | mm | 15 20 25
Nastro di chiodi |  | Groppini
Tipo BoschB) |  | SK 50
Larghezza testa | mm | 2,0
Lunghezza | mm | 16 19 25 30
Capacità (elementi di fissaggio) |  | 100
PesoC) | kg | 2,1
Temperatura ambiente consentita in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoD) e per lo stoccaggio | °C | −20 ... +50
Batterie consigliate |  | PBA 18V ....W-.
Caricabatteria consigliatiE) |  | AL 18...

A)

  Tipi di graffe alternativi: Rapid Type 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  Tipi di chiodi alternativi: Rapid Type 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-diy.com.)

D)

  Prestazioni limitate con temperature < 0 °C

E)

  I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.