# Opremanje magacina (videti slike A1−A3)

- Koristite samo originalni Bosch pribor. Precizni delovi heftalice kao što su magacin, tučak i kanal odgovaraju spajalicama i ekserima Bosch. Drugi proizvođači upotrebljavaju drugi kvalitet čelika i dimenzije.

Na prozoru pokazivača dopune (23) možete da vidite da li se u magacinu nalazi još spajalica odn. eksera.

- Postavite električni alat na ravnu površinu.
- Pritisnite deblokadu magacina (13) i istovremeno izvucite magacin (12) unazad.
- Ubacite traku spajalica (20) odnosno traku sa ekserima (21).
  Napomena: Pazite prilikom postavljanja eksera odnosno spajalica na različite pozicije za postavljanje (videti slike A2–A3). Ekseri se postavljaju u magazin duž donje ivice (videti sliku A2). Spajalice se postavljaju u magazin duž gornje ivice (videti sliku A3). Pomerite eksere odnosno spajalice potpuno napred nakon što ih postavite u magacin. Obratite pažnju na oznaku.
- Gurnite magacin (12) unazad tako da ulegne.

- Prilikom otvaranja, opremanja i zatvaranja magacina ne upotrebljavajte silu.