# Tehniskie dati

Akumulatora skavotājs |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Triecienu biežums | min-1 | 30
Stiprinājuma elements
Skavu josla |  | Šaurās muguras skavas
Bosch tips A) |  | TK 40
Platums | mm | 5,8
Garums | mm | 15 20 25
Naglu josla |  | Pusapaļgalvas nagla
Bosch tips B) |  | SK 50
Galvas platums | mm | 2,0
Garums | mm | 16 19 25 30
Ietilpība (nostiprināšanas līdzeklis) |  | 100
SvarsC) | kg | 2,1
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikāD) un uzglabāšanas laikā | °C | −20 ... +50
Ieteicamie akumulatori |  | PBA 18V....W-.
Ieteicamās uzlādes ierīcesE) |  | AL 18...

A)

  alternatīvie skavu veidi: Rapid tips 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  alternatīvie skavu veidi: Rapid tips 8 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  bez akumulatora (akumulatora svaru atradīsiet www.bosch-diy.com.)

D)

  ierobežota jauda pie temperatūras vērtībām < 0 °C

E)

  Sekojošās uzlādes ierīces nav saderīgas ar akumulatoriem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.