# Puesta en marcha

El seguro del disparador acoplado a la nariz de la grapadora (1) móvil evita que se dispare involuntariamente con el disparador presionado accidentalmente (5).

## Disparo único

- Coloque el cabezal de apoyo (1) primero firmemente sobre la pieza de trabajo, hasta que quede completamente presionada.
- Mantenga la presión y pulse el disparador (5).
- Después de que la grapa se haya introducido completamente, suelte el disparador (5) y levante el cabezal de apoyo (1) de la pieza de trabajo.