# Çalışırken dikkat edilecek hususlar

Darbeleme parçasının aşınmaması için boş atışlar yapmayın.
İşi tamamladıktan sonra, gergi yayını rahatlatmak için, pnömatik delme kuvveti ön seçimi ayarlama düğmesi (7) üzerindeki pnömatik delme kuvvetini düşük bir değere getirin.

Zımba tabancasının ucunu (1) malzeme üzerine dikkatlice yerleştirin. Yumuşak iş parçaları (örneğin çam ağacı) ucun kuvvetle bastırılması sonucu hasar görebilir.

## Sıkışmaların çözülmesi

- Elektrikli el aleti üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce aküyü elektrikli el aletinden çıkarın.

- Magazini zamanında doldurun. Oldukça dar şerit, sıkışıklığa yol açabilir.

Münferit sabitleme araçları ateşleme kanalında sıkışabilme potansiyeline sahiptir. Eğer bu durum sık sık yaşanıyorsa, yetkili Bosch servis merkezi ile irtibata geçin.

- Düz yüzeyin üzerine elektrikli el aletini yerleştirin.
- Magazin kilidine (13) basın ve magazini (12) aşağı doğru çekerek çıkartın.
- Sıkıştırılmış sabitleme aracını çıkarın. Bunu yapmak için gerekirse pense kullanın.
- Magazini (12) kilitleme yapıncaya kadar geriye itin.

Sabitleme aracının bu yöntemle çıkarılamadığı takdirde, ateşleme kanalının açılması gerekmektedir (bkz. resim E1–E2):

- Tetikleyiciyi bırakın.
- Aküyü elektrikli el aletinden çıkarın.
- Magazini (12) boşaltın.
- Koruma kapağını (18) çıkarın.
- İç altıgen anahtar kullanılmak suretiyle ateşleme kanalının açılabilmesi veya kapatılabilmesi (3) amacıyla vidaların gevşetilmesi gerekmektedir bu işlem neticesinde,(22) ateşleme kanalının kapağı kaydırılarak (2) ve kaldırılarak çıkarılmalıdır.
- Sıkıştırılmış sabitleme aracını çıkarın. Bunu yapmak için gerekirse pense kullanın.
- Ateşleme kanalını açmak/kapatmak için (2), ateşleme kanalın kapağını yerleştirin ve elektrikli el aletinin gövdesindeki dayanak noktasına kadar iterek sabitleyin.
- İç altıgen anahtar (22) kullanılmak suretiyle ateşleme kanalının açılabilmesi veya kapatılabilmesi (3) amacıyla vidaları sıkın.
- Koruma kapağını (18) tekrar monte edin.
- Magazini (12) tekrar doldurun.

## Koruma kapağının değiştirilmesi (bkz. resim C)

Not: Koruma kapağı (18) olmadan çalışmaya izin verilmez.

Koruma kapağını (18) tel kılavuz kapağı (19) aracılığıyla yerleştirin.

- Tetikleyiciyi (5) bırakın.
- Elektrikli el aletini kapatın ve aküyü (10) çıkarın.
- Koruyucu kapağı (18) zımba burnundan (1) çıkarın.
- Tel kılavuz kapağının (19) zımba burnuna (1) yerleştirilmesini sağlayın.
  Elektrikli el aleti artık yeniden çalıştırılabilir durumdadır.

Not: Tel kılavuz kapağı ile zımbalama (bkz. resim D).