# Технически данни

Акумулаторен електрически такер |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Честота на ударите | min–1 | 30
Предмети за забиване
Лента със скоби |  | Малки скоби
Bosch тип A) |  | TK 40
Ширина | mm | 5,8
Дължина | mm | 15 20 25
Лента с пирони |  | Пирони с компресионна глава
Bosch тип B) |  | SK 50
Ширина на главата | mm | 2,0
Дължина | mm | 16 19 25 30
Капацитет (крепежни елементи) |  | 100
ТеглоC) | kg | 2,1
Разрешена температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаD) и при складиране | °C | −20 ... +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | PBA 18V....W-.
Препоръчителни зарядни устройстваE) |  | AL 18...

A)

  алтернативни типове скоби: Rapid тип 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  алтернативни типове пирони: Rapid тип 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  без акумулаторна батерия (Теглото на акумулаторната батерия ще откриете на адрес www.bosch-diy.com.)

D)

  ограничена производителност при температури под < 0 °C

E)

  Следните зарядни устройства не са съвместими с акумулаторната батерия РВА: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.