# Instruções de segurança para grampeadores

- Assuma sempre que a ferramenta contém agrafos. O manuseamento descuidado do agrafador poderá resultar no disparo inesperado dos agrafos e em ferimentos pessoais.

- Não aponte a ferramenta para si nem para qualquer outra pessoa nas proximidades. O acionamento inadvertido do gatilho irá ejetar o agrafo causando ferimentos.

- Não acione a ferramenta a menos que esta esteja posicionada com firmeza contra a peça de trabalho. Se a ferramenta não estiver em contacto com a peça de trabalho, o agrafo poderá ser defletido para longe do seu alvo.

- Desligue a ferramenta da fonte de alimentação quando o agrafo bloquear na ferramenta. Ao remover um agrafo bloqueado, o agrafador poderá ser ativado acidentalmente se estiver ligado à corrente.

- Tenha cuidado ao remover um agrafo bloqueado. O mecanismo poderá estar sob compressão e o agrafo poderá ser vigorosamente ejetado ao tentar resolver uma condição de bloqueio.

- Não utilize este agrafador para fixar cabos elétricos. Este não foi concebido para a instalação de cabos elétricos e poderá danificar o isolamento destes, podendo causar choques elétricos ou riscos de incêndio.

- Desligue o agrafador da fonte de alimentação ao carregar e descarregar fixadores, fazer ajustes ou mudar de acessórios. O agrafador poderá ser ativada acidentalmente se estiver ligada à fonte de alimentação, o que poderá resultar em ferimentos pessoais.

- Tenha cuidado ao manusear fixadores, especialmente ao carregar e descarregar os mesmos. Os fixadores têm pontas afiadas, o que poderá resultar em ferimentos pessoais.

- Mantenha os dedos afastados do gatilho quando não está a operar o agrafador e ao mudar de uma posição de trabalho para outra. O acionamento inadvertido do gatilho irá ejetar um fixador, o que poderá resultar em ferimentos pessoais.

- Segure a agrafador nas superfícies de agarrar isoladas, ao executar uma operação onde o fixador possa entrar em contacto com cabos escondidos. O contacto do fixador com um fio "sob tensão" irá colocar as partes metálicas expostas do agrafador "sob tensão" e produzir um choque elétrico.

- Segure firmemente o agrafador durante a operação. O recuo descontrolado do agrafador pode causar uma ativação não intencional, o que poderá resultar em ferimentos pessoais.

- Mantenha todas as partes do corpo, como mãos e pernas, etc. longe da direção de disparo da ferramenta. O fixador pode penetrar na peça de trabalho, bem como em qualquer objeto atrás dela, o que poderá resultar em ferimentos pessoais.

- Ao usar o agrafador, mantenha todas as partes do corpo, como mãos e pernas, etc. longe da área onde os fixadores são inseridos na peça de trabalho. O fixador pode desviar-se e sair da peça de trabalho, o que poderá resultar em ferimentos pessoais.

- Utilizar detetores apropriados, para en‌con‌trar cabos escondidos, ou consulte a com‌pa‌nhi‌a elétrica local. O contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e choques elétricos. Danos em tubos de gás podem levar à explosão. A infiltração num cano de água provoca danos materiais.

- Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se ou explodir. Areje o espaço e procure assistência médica no caso de apresentar queixas. É possível que os vapores irritem as vias respiratórias.

- Não altere nem abra o acumulador. Há perigo de haver um curto-circuito.

- Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de fendas, assim como o efeito de forças externas podem danificar o acumulador. Podem causar um curto-circuito interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.

- Utilize a bateria apenas em produtos do fabricante. Só assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga perigosa.

| Proteger a bateria contra calor, p. ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, sujidade, água e humidade. Há risco de explosão ou de um curto-circuito.