# Accessorio per graffatura a distanza uniforme

Con un accessorio speciale, l’elettroutensile può essere utilizzato per la graffatura a distanza uniforme dal bordo del materiale. L’accessorio è adatto solo per AdvancedTacker 18V-25.

- Con il supporto distanziatore (16) è possibile impostare una distanza uniforme dell’elemento di fissaggio da 1 cm a 5,5 cm dal bordo del materiale.

Avvertenza: per rifornire il caricatore (12) è necessario smontare il supporto distanziatore (16) dall’elettroutensile.

## Graffatura a distanza uniforme del bordo del materiale (vedere figg. B1−B2)

Avvertenza: per la graffatura, il supporto distanziatore (16) deve essere agganciato all’elettroutensile negli incavi (14) a distanza uniforme.

- Introdurre un nastro di graffe (20) o un nastro di chiodi (21) di tipo idoneo.
- Inserire a scatto in sequenza i naselli del supporto distanziatore (16) in un incavo (14) sull’elettroutensile per ottenere la distanza idonea dal bordo del materiale.
- Guidare l’elettroutensile verticalmente sul pezzo in lavorazione fino ad appoggiare il bordo anteriore del supporto distanziatore (16) sul bordo del pezzo.
- Premere saldamente l’elettroutensile verso il basso fino ad inserire completamente il nasello di graffatura (1).
- Mantenere costante la pressione esercitata e premere il grilletto (5).
- Dopo l’inserimento completo della graffa/del chiodo, rilasciare il grilletto (5), sollevare il nasello di graffatura (1) dal materiale e spostare il nasello di graffatura (1) lungo il bordo del pezzo in lavorazione.
- Posizionare la graffa o il chiodo successivo.