# Käyttöönotto

Sinkiläpistoolin liikkuvaan nokkaan (1) kytketty laukaisusalpa estää sinkilän laukaisun, jos laukaisinta (5) painetaan tahattomasti.

## Kertalaukaisu

- Paina sinkiläpistoolin nokkaa (1) ensin tukevasti työkappaletta vasten niin, että se painuu kokonaan sisään.
- Pidä kunnolla työkappaletta vasten ja paina laukaisinta (5).
- Kun sinkilä on ammuttu kiinni, vapauta laukaisin (5) ja nosta sinkiläpistoolin nokka (1) työkappaleesta.