# Magazīnas uzpildīšana (skatiet attēlus A1−A3)

- Izmantojiet tikai oriģinālos Bosch piederumus. Skavotāja precīzijas daļas, piemēram, magazīna, bīdnis un skavu kanāls, ir paredzētas Bosch skavām. Citās firmās ražo cita izmēra elementus no citas kvalitātes tērauda.

Uzpildes indikatora (23) lodziņā ir redzams, vai ierīces magazīnā vēl atrodas skavas vai naglas.

- Novietojiet elektroinstrumentu uz līdzenas virsmas.
- Spiežot magazīnas fiksatoru (13), izvelciet magazīnu (12) uz aizmuguri.
- Ielieciet skavu joslu (20) vai naglu joslu (21).
  Norāde: ievietojot naglas vai skavas ņemiet vērā atšķirīgas ievietošanas pozīcijas (skatīt attēlus A2–A3). Naglas tiek ievietotas magazīnā pie apakšējās malas (skatīt attēlu A2). Skavas tiek ievietotas magazīnā pie augšējās malas (skatīt attēlu A3). Pēc ievietošanas magazīnā bīdiet naglas vai skavas līdz galam uz priekšu. Pievērsiet uzmanību atzīmei.
- Iebīdiet magazīnu (12) tā, lai tā nofiksējas.

- Atverot, uzpildot un aizverot magazīnu, darbojieties saudzīgi.