# Påfyllning av magasin (se bilder A1–A3)

- Använd endast original Bosch-tillbehör. Häftpistolens precisionsdelar, såsom magasin, kolv, skottkanal är anpassade till klamrar och spikar som levereras av Bosch. Andra tillverkare använder andra stålkvaliteter och dimensioner.

I siktfönstret på nivåindikeringen (23) ser du om det fortfarande finns klamrar/spikar i magasinet.

- Placera elverktyget på en plan yta.
- Tryck på magasinlåset (13) och dra ut magasinet (12) bakåt.
- Lägg in klammerbandet (20) eller de bandade spikarna (21).
  Observera: När du sätter i spikar eller klamrar, var uppmärksam på de olika instickspositionerna (se bild A2–A3). Spikarna placeras i magasinet i nederkanten (se bild A2). Spikarna placeras i magasinet i den övre kanten (se bild A3). När du har satt i spikarna eller klamrarna i magasinet ska du skjuta dem hela vägen framåt. Observera markeringen.
- Skjut tillbaka magasinet (12) tills det snäpper fast.

- Bruka inte våld vid öppning, insättning och stängning av magasinet.