# ملء الخزانة (انظر الصور A1−A3)

- اقتصر على استخدام توابع Bosch الأصلية. الأجزاء الدقيقة بالدباسة مثل الخزانة وذراع الدفع وقناة الإطلاق تمت مواءمتها مع مسامير ودبابيس Bosch. يستخدم المنتجون الآخرون نوعيات فولاذ ومقاسات أخری.

يمكن في نافذة مراقبة مؤشر التعبئة (23) رؤية ما إذا كان هناك دبابيس أو مسامير في الخزانة.

- ضع العدة الكهربائية على سطح مستوٍ.
- اضغط على مفتاح فك إقفال الخزانة (13) واخلع الخزانة بسحبها (12) إلى الخلف.
- ضع شريط دبابيس (20) أو مسامير (21).
  ملاحظة: انتبه إلى أوضاع الإدخال المختلفة عند إدخال المسامير أو الدبابيس (انظر الصور A2–A3). يتم وضع المسامير في الخزانة عند الحافة السفلية (انظر الصورة A2). يتم وضع الدبابيس في الخزانة عند الحافة السفلية (انظر الصورة A3). ادفع المسامير أو الدبابيس بالكامل إلى الأمام بعد إدخالها في الخزانة. يرجى مراعاة العلامة.
- حرك الخزانة (12) إلى مكانها الأصلي إلى أن تثبت.

- لا تستخدم العنف أثناء فتح الخزانة وتلقيمها وإغلاقها.