# Avvertenze operative

Al fine di ridurre al minimo l’usura del punzone, evitare di far scattare colpi a vuoto.
Al termine del lavoro impostare la potenza del colpo mediante la rotellina di preselezione (7) su di un valore inferiore, al fine di scaricare la molla di trazione.

Applicare il nasello di graffatura (1) con cautela. Pezzi in lavorazione teneri (ad es. in legno di pino) potrebbero venire danneggiati da una pressione eccessiva.

## Sbloccaggio degli inceppamenti

- Prima di ogni intervento sull’elettroutensile, estrarre la batteria.

- Rifornire tempestivamente il caricatore. Un nastro eccessivamente corto può essere la causa dell’inceppamento.

Alcuni elementi di fissaggio possono incepparsi nel canale di espulsione. Se dovesse capitare molto spesso, contattare un Centro Assistenza Clienti autorizzato Bosch.

- Appoggiare l’elettroutensile su una superficie piana.
- Premere lo sbloccaggio caricatore (13), estraendo contemporaneamente all’indietro il caricatore (12).
- Rimuovere l’elemento di fissaggio inceppato. A tale scopo, se necessario, utilizzare una pinza.
- Spingere all’indietro il caricatore (12) sino a farlo scattare in posizione.

Se non è possibile rimuovere l’elemento di fissaggio in questo modo, è necessario aprire il canale di espulsione (vedere figg. E1–E2):

- Rilasciare il grilletto .
- Prelevare la batteria dall’elettroutensile.
- Svuotare il caricatore (12).
- Rimuovere la copertura di protezione (18).
- Allentare le viti per l’apertura/chiusura del canale di espulsione (3) usando la chiave a brugola (22) e rimuovere la copertura del canale di espulsione (2) spostandola e sollevandola in modo da poter aprire il canale.
- Rimuovere l’elemento di fissaggio inceppato. A tale scopo, se necessario, utilizzare una pinza.
- Chiudere il canale di espulsione applicando la relativa copertura (2) e spingendola completamente fino all’arresto sulla carcassa dell’elettroutensile.
- Serrare le viti per l’apertura/chiusura del canale di espulsione (3) utilizzando la chiave a brugola (22).
- Riapplicare la copertura di protezione (18).
- Rifornire nuovamente il caricatore (12).

## Sostituzione della copertura di protezione (vedere fig. C)

Avvertenza: non è consentito lavorare senza la copertura di protezione (18).

È possibile sostituire la copertura di protezione (18) con una copertura guida filo (19).

- Rilasciare il grilletto (5).
- Spegnere l’elettroutensile e rimuovere la batteria (10).
- Estrarre la copertura di protezione (18) dal nasello di graffatura (1).
- Fissare la copertura guida filo (19) sul nasello di graffatura (1).
  Ora è possibile mettere nuovamente in funzione l’elettroutensile.

Avvertenza: graffatura con copertura guida filo (vedere fig. D).