# Technické údaje

Akumulátorový sponkovač |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Frekvencia príklepu | min-1 | 30
Spojovací materiál
Pás so sponkami |  | Úzke sponky
Typ Bosch A) |  | TK 40
Šírka | mm | 5,8
Dĺžka | mm | 15 20 25
Pás s klincami |  | Klince s nitovacou hlavičkou
Typ Bosch B) |  | SK 50
Šírka hlavičky | mm | 2,0
Dĺžka | mm | 16 19 25 30
Kapacita (upevňovacie prostriedky) |  | 100
HmotnosťC) | kg | 2,1
Povolená teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeD) a pri skladovaní | °C | −20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | PBA 18V....W-.
Odporúčané nabíjačkyE) |  | AL 18...

A)

  Alternatívne typy sponiek: Rapid typ 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  Alternatívne typy klincov: Rapid typ 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  Bez akumulátora (hmotnosť akumulátora nájdete na www.bosch-diy.com.)

D)

  obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C

E)

  Nasledujúce nabíjačky nie sú kompatibilné s akumulátorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.