# Inbetriebnahme

Die mit der beweglichen Tackernase (1) gekoppelte Auslösesperre verhindert eine unbeabsichtigte Schussauslösung bei versehentlich gedrücktem Auslöser (5).

## Einzelauslösung

- Setzen Sie die Tackernase (1) zuerst fest auf das Werkstück auf, bis diese vollständig eingedrückt ist.
- Halten Sie den Anpressdruck aufrecht und drücken Sie den Auslöser (5).
- Nach dem vollständigen Eintreiben lassen Sie den Auslöser (5) los und heben die Tackernase (1) vom Werkstück ab.