# Eşit mesafeli zımbalama için aksesuar

Özel aksesuar kullanılarak, elektrikli el aletini malzemenin kenarından eşit mesafede zımbalama işlemi için kullanılabilir. Aksesuar şu anda yalnızca AdvancedTacker 18V-25 için uygundur.

- Mesafe bırakıcı (16) ile, içeri giren nesnenin malzeme kenarından 1 cm'den 5,5 cm'ye kadar olan mesafesini altı kademede eşit olarak ayarlayabilirsiniz.

Not: Magazine (12) yeniden zımba teli takmak için, mesafe bırakıcıyı (16) elektrikli el aletinden sökmeniz gerekir.

## Malzeme kenarına eşit mesafede zımbalama (bkz. resimler B1−B2)

Not: Zımbalama için mesafe bırakıcı (16), elektrikli el aletindeki oluklara (14) eşit mesafelerle oturtulmalıdır.

- Uygun bir zımba teli şeridini (20) veya çivi şeridini (21) yerleştirin.
- Mesafe bırakıcının (16) uçlarını birbiri ardına elektrikli el aletinde malzeme kenarına uygun mesafeyi sağlayan bir oluğa (14) oturtun.
- Elektrikli el aletini, iş parçasının kenarı mesafe bırakıcının (16) ön kenarına dayanana kadar iş parçasının üzerinden dik bir şekilde geçirin.
- Elektrikli el aletini, zımba veya çivi tabancasının ucu (1) tamamen kağıdın içine doğru bastırana kadar, sıkıca aşağıya doğru bastırın.
- Temas basıncını muhafaza edin ve tetiğe (5) basın.
- Zımba telinin/çivinin tamamen içeri girmesinden sonra, tetiği (5) bırakın, zımba burnunu (1) malzemeden kaldırın ve zımba veya çivi tabancasının ucunu (1) iş parçasının kenarı boyunca hareket ettirin.
- Bir sonraki zımba telini veya çiviyi yerleştirin.