# Uruchamianie

Zintegrowana z ruchomym noskiem (1) blokada wyzwalacza zapobiega tzw. „suchym strzałom” w wyniku przypadkowego naciśnięcia wyzwalacza (5).

## Strzał pojedynczy

- Nosek zszywacza (1) należy najpierw mocno przyłożyć do materiału, tak aby był całkowicie wsunięty.
- Nie zmniejszając siły nacisku, nacisnąć wyzwalacz (5).
- Po wbiciu elementu mocującego zwolnić wyzwalacz (5) i odsunąć nosek zszywacza (1) od materiału.