# Технички податоци

Батериска пневматска хефталка |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Број на удари | min-1 | 30
Муниција
Ленти со хефт иглички |  | Тесни хефт иглички
Bosch тип A) |  | TK 40
Ширина | mm | 5,8
Должина | mm | 15 20 25
Ленти со клинци |  | Клинци со глава за забивање
Bosch тип B) |  | SK 50
Ширина на глава | mm | 2,0
Должина | mm | 16 19 25 30
Капацитет (прицврстувачи) |  | 100
ТежинаC) | kg | 2,1
Дозволена околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
Дозволена околна температура при работењеD) и при складирање | °C | −20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | PBA 18V ....W-.
Препорачани полначиE) |  | AL 18...

A)

  Алтернативни типови на хефт иглици: Rapid тип 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  Алтернативни типови на клинци: Rapid тип 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  без батерија (тежината на батеријата може да ја најдете на www.bosch-diy.com.)

D)

  ограничена моќност на температури < 0 °C

E)

  Следните полначи не се компатибилни со PBA батерија: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.