# Kasutuselevõtt

Klambrilööja liikuva ninaga (1) ühendatud löömistõkis väldib löögi vallandumist päästiku (5) kogemata vajutamise korral.

## Üksikkäivitamine

- Kõigepealt toetage klambrilööja nina (1) tugevalt vastu töödeldavat detaili, kuni see on täielikult sisse surutud.
- Survet säilitades vajutage päästikut (5).
- Täieliku sisselöömise järel vabastage päästik (5) ja kergitage klambrilööja nina (1) töödeldavalt detaililt.