# Ekspluatācijas sākšana

Ar kustīgo triecienizvadu (1) savienotais palaidēja bloķētājs neļauj nejauši izšaut skavas, ja netīši nospiež palaidēju (5).

## Atsevišķa aktivizēšana

- Vispirms stingri uzlieciet triecienizvadu (1) uz apstrādājamā priekšmeta tā, līdz tas ir pilnībā iespiests.
- Saglabājot vertikālu spiedienu, nospiediet palaidēju (5).
- Kad skava ir pilnībā iestiprināta, atlaidiet palaidēju (5) un noceliet triecienizvadu (1) no apstrādājamā priekšmeta.