# Osprzęt do zszywania z zachowaniem równego odstępu

Przy zastosowaniu specjalnego osprzętu można używać elektronarzędzia do zszywania przy zachowaniu równego odstępu od krawędzi materiału. Osprzęt jest przeznaczony wyłącznie do modelu AdvancedTacker 18V-25.

- Za pomocą elementu dystansowego (16) można ustawić równy odstęp elementu wbijanego w zakresie od 1 cm do 5,5 cm od krawędzi materiału.

Wskazówka: Aby uzupełnić magazynek (12), należy zdjąć element dystansowy (16) z elektronarzędzia.

## Zszywanie z zachowaniem równego odstępu od krawędzi materiału (zob. rys. B1−B2)

Wskazówka: Przed przystąpieniem do zszywania z zachowaniem równego odstępu należy zamocować element dystansowy (16) w otworach (14) na elektronarzędziu.

- Włożyć pasujące zszywki (wkład) (20) lub gwoździe (wkład) (21).
- Zamocować jeden po drugim noski elementu dystansowego (16) w otworze (14) na elektronarzędziu, który odpowiada żądanej odległości od krawędzi materiału.
- Prowadzić elektronarzędzie płasko po materiale, aż krawędź materiału będzie przylegać do przedniej krawędzi elementu dystansowego (16).
- Mocno przycisnąć elektronarzędzie do dołu, aż nosek zszywacza (1) będzie całkowicie wsunięty.
- Nie zmniejszając siły nacisku, nacisnąć wyzwalacz (5).
- Po wbiciu zszywki/gwoździa zwolnić wyzwalacz (5), odsunąć nosek zszywacza (1) od materiału i przesunąć nosek zszywacza (1) wzdłuż krawędzi materiału.
- Wbić następną zszywkę lub następny gwóźdź.