# Napełnianie magazynka (zob. rys. A1−A3)

- Należy stosować wyłącznie oryginalny osprzęt firmy Bosch. Precyzyjne elementy zszywacza, takie jak magazynek, suwak czy kanał wylotowy, są przystosowane do zszywek i gwoździ firmy Bosch. Pozostali producenci oferują zszywki o innych wymiarach oraz wyprodukowane z innych gatunków stali.

W okienku wskaźnika konieczności uzupełnienia magazynka (23) można zobaczyć, czy w magazynku znajdują się jeszcze zszywki lub gwoździe.

- Położyć elektronarzędzie na równej powierzchni.
- Nacisnąć przycisk zwalniania blokady magazynka (13) i wyjąć magazynek (12), pociągając go równocześnie do tyłu.
- Włożyć zszywki (wkład) (20) lub gwoździe (wkład) (21).
  Wskazówka: Przy wkładaniu gwoździ lub zszywek należy zwrócić uwagę na zróżnicowane pozycje (zob. rys. A2–A3). Gwoździe są wkładane do magazynka przy dolnej krawędzi (zob. rys. A2). Zszywki są wkładane do magazynka przy górnej krawędzi (zob. rys. A3). Po włożeniu do magazynka należy wsunąć gwoździe lub zszywki do samego przodu. Należy zwrócić uwagę na wskaźnik.
- Wsunąć magazynek (12) do końca, aby zaskoczył w zapadce.

- Podczas otwierania, ładowania i zamykania magazynka nie należy używać siły.