# Принадлежность для сшивания с равномерным отступом

С помощью специальной принадлежности электроинструмент можно использовать для сшивания с одинаковым отступом от края материала. Принадлежность подходит только для AdvancedTacker 18V-25.

- С помощью дистанционного упора (16) можно сшивать с равномерным отступом 1–5,5 см от края материала.

Указание: для заполнения магазина (12) необходимо снять дистанционный упор (16) с электроинструмента.

## Скрепление на равном расстоянии от края материала (см. рис. B1−B2)

Указание: для сшивания с одинаковым отступом дистанционный упор (16) необходимо зафиксировать в углублениях (14) на электроинструменте.

- Вставьте обойму подходящих скоб (20) или гвоздей (21).
- Поочередно вставьте выступы дистанционного упора (16) в углубления (14) на электроинструменте, обеспечивающие соответствующий отступ до края материала.
- Подведите электроинструмент вертикально над заготовкой, чтобы край заготовки касался переднего кромки дистанционного упора (16).
- Прижмите электроинструмент так, чтобы полностью вдавить носик скобозабивателя (1).
- Сохраняя усилие прижима, нажмите на спусковой крючок (5).
- После полного забивания скобы/гвоздя отпустите спусковой механизм (5), поднимите носик скобозабивателя (1) от материала и проведите его (1) вдоль края материала.
- Забейте следующую скобу или гвоздь.