# Tilbehør for stifting med jevn avstand

Med et spesielt tilbehør kan elektroverktøyet brukes til stifting i jevn avstand fra kanten av materialet. Tilbehøret passer bare til AdvancedTacker 18V-25.

- Med avstandsholderen (16) kan du stille inn en avstand fra festematerialet til materialkanten på 1 til 5,5 cm.

Merknad: Når du skal fylle på magasinet (12), må du demontere avstandsholderen (16) fra elektroverktøyet.

## Stifting med jevn avstand til materialkanten (se bilde B1−B2)

Merknad: Avstandsholderen (16) må klikkes på plass i utsparingene (14) på elektroverktøyet for stifting med jevn avstand.

- Legg inn et passende stiftbånd (20) eller spikerbånd (21).
- Klikk spissene til avstandsholderen (16) på plass i en utsparing (14) på elektroverktøyet som gir en passende avstand til materialkanten.
- Før elektroverktøyet vinkelrett over emnet til emnekanten ligger inntil forkanten på avstandsholderen (16).
- Trykk elektroverktøyet hardt ned til spissen på stiftepistolen (1) er trykt helt inn.
- Oppretthold presstrykket, og trykk på utløseren (5).
- Etter at stiftene/spikeren er trykt helt inn, slipper du utløseren (5), hever du stiftepistolen (1) fra materialet og skyver spissen på stiftepistolen (1) langs emnekanten.
- Plasser den neste stiften eller spikeren.