# Початок роботи

Блокування спускового гачка в поєднанні з рухомим носиком скобозабивного пістолета (1) запобігає ненавмисному спрацьовуванню при випадковому натисканні на спусковий гачок (5).

## Одноразове спрацьовування

- Спочатку міцно притисніть носик скобозабивного пістолета (1) до заготовки, вдавивши його повністю.
- Утримуйте інструмент натисненим і натисніть на спусковий гачок (5).
- Після повного забивання відпустіть спусковий гачок (5) і підніміть носик скобозабивного пістолета (1) від заготовки.