# Accessoire om met een gelijkmatige afstand te nieten

Met een speciaal accessoire kan het elektrische gereedschap worden gebruikt om met een gelijkmatige afstand van de materiaalrand te nieten. Het accessoire is alleen geschikt voor de AdvancedTacker 18V-25.

- Met de afstandhouder (16) kunt u een gelijkmatige afstand van het inslagvoorwerp van 1 cm tot 5,5 cm van de materiaalrand instellen.

Aanwijzing: Om het magazijn (12) te vullen moet u de afstandhouder (16) van het elektrische gereedschap demonteren.

## Nieten met gelijkmatige afstand tot de materiaalrand (zie afbeeldingen B1−B2)

Aanwijzing: De afstandhouder (16) moet voor het nieten met gelijkmatige afstand in de uitsparingen (14) op het elektrische gereedschap worden geklikt.

- Plaats een passende nietstrip (20) of spijkerstrip (21).
- Klik achtereenvolgens de neuzen van de afstandhouder (16) in een uitsparing (14) op het elektrische gereedschap die de juiste afstand tot de materiaalrand vastlegt.
- Beweeg het elektrische gereedschap loodrecht over het werkstuk tot de werkstukrand tegen de voorkant van de afstandhouder (16) ligt.
- Duw het elektrische gereedschap stevig omlaag tot de tackerneus (1) helemaal is ingedrukt.
- Houd de aandrukkracht in stand en duw op de activeringsknop (5).
- Nadat de niet/spijker er helemaal is ingeslagen laat u de activeringsknop (5) los, tilt u de tackerneus (1) van het materiaal af en verschuift u de tackerneus (1) langs de werkstukrand.
- Plaats de volgende niet/spijker.