# Tehnični podatki

Fen za vroč zrak | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Nazivna napetost | V | 18
Količina zraka pri običajni stopnjiA)B) | l/min | 100
Količina zraka pri stopnji „Boost“A)B) | l/min | 120
Delovna temperatura pri običajni stopnjiB) | °C | 350
Delovna temperatura pri stopnji „Boost“B) | °C | 450
Temperatura na izhodu šobeB) | °C | 500
Natančnost merjenja temperature | °C | ±75
TežaC) | kg | 0,5
Dimenzije (dolžina × širina × višina) | mm | 172 × 71 × 207
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemD) in med skladiščenjem | °C | −20 … +50
Združljive akumulatorske baterije |  | PBA 18V…W–.
Priporočene akumulatorske baterije |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Priporočeni polnilnikiE) |  | AL 18...

A)

  Količina zraka se poveča z naraščanjem temperature s 350 °C na 450 °C. Ventilator se pri vseh stopnjah vrti enako hitro.

B)

  Pri temperaturi okolice 20 °C in uporabi akumulatorske baterije ≥ 4 Ah

C)

  Teža brez akumulatorske baterije

D)

  omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

E)

  Naslednji polnilniki niso združljivi z akumulatorsko baterijo PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV