# Technické údaje

Horkovzdušná pistole | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Jmenovité napětí | V | 18
Množství vzduchu – standardní stupeňA)B) | l/min | 100
Množství vzduchu – stupeň boostA)B) | l/min | 120
Pracovní teplota Standardní stupeňB) | °C | 350
Pracovní teplota Stupeň boostB) | °C | 450
Teplota u výstupu tryskyB) | °C | 500
Přesnost měření teploty | °C | ±75
HmotnostC) | kg | 0,5
Rozměry (délka × šířka × výška) | mm | 172 × 71 × 207
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuD) a při skladování | °C | −20 až +50
Kompatibilní akumulátory |  | PBA 18V…W–.
Doporučené akumulátory |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Doporučené nabíječkyE) |  | AL 18...

A)

  Množství vzduchu se zvýší se stoupající teplotou z 350 °C na 450 °C. Ventilátor se točí při obou stupních výkonu stejně rychle.

B)

  Při teplotě prostředí 20 °C a použití akumulátoru ≥ 4 Ah

C)

  Hmotnost bez akumulátoru

D)

  Omezený výkon při teplotách < 0 °C

E)

  Následující nabíječky nejsou s akumulátorem PBA kompatibilní: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV