# Ta i bruk

- Ta ut batteriet før du foretar innstillinger, bytter tilbehørsdeler eller legger bort varmluftpistolen. Dette tiltaket hindrer utilsiktet start av varmluftpistolen.

##

Fra fabrikken er metalloverflatene beskyttet mot korrosjon med et belegg. Dette beskyttelseslaget fordamper ved første oppstart.

Under produksjonsprosessen kan dysen (1) til varmluftpistolen bli misfarget. Dette dreier seg ikke om skader, og påvirker ikke funksjonen til varmluftpistolen.

##

For å slå på skyver du av/på-bryteren (5) oppover. Varmluftpistolen starter i det energieffektive standardtrinnet (350 °C). Dette passer for de fleste oppgaver som tar kort tid.

##

Med et kort trykk på boost-knappen (4) aktiveres høytemperaturtrinnet (450 °C) med høyt energiforbruk. Med et nytt trykk på boost-knappen (4) slås standardtrinnet på igjen.

Hvis varmluftpistolen slås av mens høytemperaturtrinnet er aktivert, er den automatisk i standardtrinnet når den startes igjen.

##

For å slå av skyver du av/på-bryteren (5) nedover.

Sett varmluftpistolen på batteriet (3) for å avkjøle den.

Når du gjør dette, må du kontrollere at munnstykket (1) og ventilasjonsåpningen til varmluftpistolen ikke er tildekket.

##

Hvis batteriet (3) tas ut av varmluftpistolen under drift og settes inn igjen mens varmluftpistolen fortsatt er slått på, aktiveres gjenstartbeskyttelsen. Varmluftpistolen starter ikke.

Slå av varmluftpistolen med av/på-bryteren (5), og slå den deretter på på vanlig måte.

##

Hvis batteriet (3) blir for varmt under løpende drift, reduseres ytelsen.

Hvis varmluftpistolen brukes på nytt og temperaturen i batteriet fortsetter å stige, slår varmluftpistolen seg av automatisk.