# Gebruiksvoorbeelden (zie afbeeldingen A-F)

De afbeeldingen van de gebruiksvoorbeelden vindt u op de pagina's met afbeeldingen.

De afstand van het mondstuk tot het werkstuk richt zich naar het te bewerken materiaal (metaal, kunststof enz.) en soort geplande bewerking.

De optimale temperatuur voor de desbetreffende toepassing kan door praktische proeven worden bepaald.

Voer altijd eerst een test m.b.t. luchtvolume en temperatuur uit. Begin met een grotere afstand en een lage vermogensstand. Pas afstand en vermogensstand vervolgens naar behoefte aan. Blijf evt. het mondstuk heen en weer bewegen om een te sterke verhitting op één plek te vermijden.

Wanneer u er niet zeker van bent welk materiaal u bewerkt of hoe de werking van de hete lucht op het materiaal is, test dan de werking op een onzichtbare plek.

U kunt bij alle gebruiksvoorbeelden behalve „Lakresten in de buurt van glasvlakken verwijderen“ zonder accessoire werken. Het gebruik van de voorgestelde accessoires maakt het werk echter eenvoudiger en verhoogt de kwaliteit van het resultaat aanzienlijk.

Voor dit heteluchtpistool kunt u alle in deze gebruiksaanwijzing vermelde mondstukken gebruiken die bij Bosch als accessoires verkrijgbaar zijn.

- Voorzichtig bij het wisselen van mondstukken! Raak het hete mondstuk niet aan. Laat het heteluchtpistool afkoelen en draag bij het wisselen veiligheidshandschoenen. U kunt zich verbranden aan het hete mondstuk.

##

Voor het verwijderen van stickers en etiketten hebt u geen mondstuk nodig. Verwijder stickers en etiketten voorzichtig met een plamuurmes (zie afbeelding A).

Zet het platte mondstuk (10) erop. Week de lakresten even met hete lucht op en til ze met een schoon plamuurmes eraf (zie afbeelding D). Lange inwerking van hitte verbrandt de lakresten en maakt het verwijderen lastiger.

Veel kleefmiddelen worden door warmte zacht. Bij verwarmde lijm kunt u verbindingen van elkaar losmaken of overtollige lijm verwijderen.

##

Zet het reflectormondstuk (7) erop. Kies de diameter van de krimpkous (8) passend bij het werkstuk. Verwarm de krimpkous gelijkmatig tot deze dicht tegen het werkstuk ligt.

##

Zet het reduceermondstuk (9) erop. Kies de hoogste vermogensstand. Ontsteek eerst een beetje houtskool en voeg vervolgens meer toe.

##

- Gebruik absoluut het sponningmondstuk (11). Er bestaat het risico van glasbreuk.

Bij geribbelde vlakken kunt u de lakresten met een geschikt plamuurmes optillen en vervolgens met een zachte draadborstel wegborstelen.

##

- Controleer vóór het verwarmen of het daadwerkelijk om een watervoerende metalen leiding gaat. Metalen leidingen zijn vaak qua uiterlijk niet van gasleidingen te onderscheiden. Gasleidingen mogen in geen geval worden verwarmd.

Zet het haaks mondstuk (12) erop. Verwarm de bevroren plekken bij voorkeur van de afvoer in de richting van de toevoer.