# Arbetsexempel (se bild A-F)

Bilderna av arbetsexemplen hittar du på grafiksidorna.

Munstyckets avstånd till arbetsstycket beror på det material som bearbetas (metall, plast etc.) och avsedd bearbetningstyp.

Den optimala temperaturen för respektive användning fastställs med praktiska försök.

Gör alltid först ett test avseende luftmängd och temperatur. Börja alltid med ett större avstånd och ett lägre effektsteg. Anpassa sedan avstånd och effektsteg till behovet. Flytta munstycket kontinuerligt för att undvika kraftig uppvärmning av ett och samma ställe.

Om du inte är säker på vilket material du bearbetar eller hur den heta luften verkar på materialet så bör du testa detta på ett mindre synligt ställe.

Du kan arbeta utan tillbehör vid alla arbetsexempel utom ”Ta bort lackrester vid glasytor”. Användning av tillbehören som föreslås förenklar dock arbetet och ger betydligt bättre resultat.

Du kan använda alla munstycken som finns i denna bruksanvisning för varmluftspistolen, tillgängliga som tillbehör från Bosch.

- Var försiktig vid byte av munstycke! Rör inte det heta munstycket. Låt varmluftspistolen svalna och bär skyddshandskar vid bytet. Du kan bränna dig på det varma munstycket.

##

Du behöver inget munstycke för att ta bort dekaler och etiketter. Ta bort dekaler och etiketter försiktigt med en spatel (se bild A).

Sätt på ytmunstycket (10). Mjuka upp lackrester kort med varmluft och lyft av dem med en ren spatel (se bild D). Lång värmepåverkan bränner lackresterna och gör dem svårare att ta bort.

Många lim blir mjuka vid upphettning. Vid uppvärmt lim kan du lossa sammanfogningar eller ta bort överflödigt lim.

##

Sätt på reflektormunstycket (7). Välj en diameter på krympslangen (8) som passar till arbetsstycket. Värm upp krympslangen jämnt tills den ligger tätt mot arbetsstycket.

##

Sätt på reduceringsmunstycket (9). Välj det högsta effektsteget. Tänd först på några få kolbitar och lägg sedan till flera.

##

- Använd glasskyddsmunstycket (11). Risk för krossat glas föreligger.

På profilerade ytor kan du skrapa av lackrester med passande spatel och borsta av med en mjuk borste.

##

- Kontrollera innan uppvärmning att det faktiskt är ett vattenledande metallrör. Vattenledande metallrör kan vara svåra att skilja från gasledningar. Gasledningar får inte värmas upp under några omständigheter.

Sätt på vinkelmunstycket (12). Värm upp det frysta stället, helst från utloppet till inloppet.